南通市第二人民医院血透管理系统硬件征询结果一览表

公司名称：

联系人及电话：

填表日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **参与征询品牌及型号** | **数量** | **单价** | **总金额** |
| **1** | **二维码扫描设备** | 分辨率：130万像素，解码能力：自动识别所有标准一维条码以及GS1、PDF417、microPDF、data matrix、QR Code等条码。 |  | 2 |  |  |
| **2** | **电子轮椅秤** | 含有联机接口，25mm高清晰LCD显示屏 量程：200kg 精度：0.05kg 台面尺寸：800\*800mm。 |  | 1 |  |  |
| **3** | **电子血压计** | 台式设备，含有联机接口，显示方式：LED数字显示，测量方法：示波法或脉波法，测量范围：压力：0～299mmHg，血压：10～280mmHg，脉率：30～200拍/min，测量精确：血压精度：± 3mmHg，脉搏测量精度：±5% |  | 1 |  |  |
| **4** | **一体机** | Pentium G6400 4.0G 2C/4GB DDR4 2666/500GB HD 7200RPM 3.5/19.5非触屏/Windows 10 Home 64中文/WLAN1x1ac+BT/集成显卡/120W/摄像头/USB键鼠/6合1读卡器/无光驱 |  | 2 |  |  |
| **5** | **平板电脑** | 10.1吋，内存6G/容量64G WiFi |  | 8 |  |  |
| **6** | **电视机** | 65吋，4K超高清，智能WiFi网络，Android5.1，64位电视系统，内部存储空间8GB，USB2.0、USB3.0、HDMI2.0、数字RF、模拟RF接口，连接方式无线/网线 |  | 1 |  |  |
| **7** | **瘦客户机** | CPU intel N28系列，核心数 双核心；内存  4G；硬盘32G固态；ND Graphics 显卡；  内置无线网卡；I/O接口：音频输出，VGA  端口\*1个，HDMI端口\*1个，USB2.0端口  \*5个，USB3.0端口网线端口\*1个， |  | 1 |  |  |
| **8** | **条码打印机** | 内存标配：8 MB SDRAM，打印方法： 热敏，繁体、简体中文字体集，EPL 和 ZPL 编程语言标准，32 位 RISC 处理器，驱动支持WIN7及以上系统 |  | 1 |  |  |
| **9** | **处方打印机** | 产品类型：热敏票据打印机、最高分辨率：203dpi、接口类型：USB、纸宽：80mm，驱动支持WIN7及以上系统 |  | 1 |  |  |
| **10** | **IC卡+卡套** | IC卡正反印刷，8.5\*5.4 |  | 300 |  |  |