**附件三：**

**材质要求：**

基材：优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB/T35607-2017、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012标准要求的检测报告其中静曲强度合格；弹性模量合格；内胶合强度合格；表面胶合强度合格；吸水厚度膨胀率合格；甲醛释放量（气候箱法）达E0级及以上；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；表皮葡萄球菌抗菌性能≥96%；绳状青霉防霉性能达0级；燃烧性能等级B1级合格。

2油漆：优质环保油漆，符合 HJ2537-2014、GB18581-2020、 GB/T 23999-2009、 GB/T 21866-2008、 HG/T 3950-2007标准要求的检测报告其中甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉含量、铬含量、汞含量）、乙二醇醚及醚酯的总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；挥发性有机化合物（VOC）合格；在容器中状态、细度、不挥发物、涂膜外观、光泽、硬度（擦伤）、附着力、耐冲击性、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐污染性（醋、绿茶）、耐干热性、耐黄变性均合格；铜绿假单胞菌抗细菌性能≥93%、宛氏拟青霉抗霉性能达1级。

3台面、签字台及前挡板：采用优质复合亚克力人造石，检测依据符合JC/T908-2013标准，硬度符合技术要求；耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；

4五金：锁具符合GB/T3325-2017、QB/T1621-2015、GB/T35607-2017标准要求的检测报告其中金属件外观（喷涂层）合格；保密度：锁舌伸出长度合格；牢固度：锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均合格；灵活度：钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩均合格；家具涂层可迁移元素8个均合格；导轨符合 QB/T 2454-2013、 QB/T3826-1999、 QB/T3827-1999、 QB/T3828-1999、 QB/T3832-1999标准要求的检测报告其中功能（耐久性（8万次）垂直向下静载荷、水平侧向静载荷）合格；中性盐雾18h合格；乙酸盐雾18h合格；铜盐加速乙酸盐雾18h合格。铰链符合GB/T3325-2017、QB/T 2189-2013 、QB/T 3832-1999 、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准要求的检测报告其中金属件外观性能要求（电镀层）合格；功能：耐久性（8万次）合格、垂直静载荷20kg合格、水平静载荷40N合格；中性盐雾18h达10级；乙酸盐雾18h达10级；铜盐加速乙酸盐雾18h达10级。

5踢脚线：采用1.0mm厚304拉丝不锈钢踢脚线。

6配置：两个可移动柜体、三个三抽固定柜、八个带抽屉主机箱、七副键盘（抽屉、键盘两用）、签字台与台面之间每位冲两个86面板孔、台面下方围板内侧配隐藏式走线槽（每个工位冲4个86面板孔）、轮椅位围板内缩200mm、字体采用不干胶。

报价要求：报价含税费、运费、卸货费、包含旧咨询台拆除费用等一切费用，请各投标单位，根据院方需求提供款式及质量要求进行报价（含税及运费等费用）。（投标单位报价明显高于市场价格的，做废标处理）

**门诊吧台招标项目评分细则**

（综合评分法）

一、综合得分权重分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **商务** | **技术** |
| 评标权重 | 30% | 70% |

1. 评分因素及标准

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

**评分细则表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 企业认证 | 16 | 1.提供投标人或授权生产商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个符合认证范围要求的证书得1分，最多得3分。2.提供投标人或授权生产商具有有效期内中国绿色产品认证证书得2分。3.提供投标人或授权生产商具有有效期内安全生产标准化认证得2分。 4.提供投标人或授权生产商获得有效期内的产品阻燃等级认证证书得3分。 5.提供投标人或授权生产商具有有效期内的NECAS家具安装实施能力资质认证证书得3分。6.提供投标人或授权生产商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的：符合ISO/IEC 17025:2017标准的“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。此项符合得3分，不符合或不提供者不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。） |
| 2 | 产品技术参数（检测报告） | 18 | 提供采购清单内原材料（锁具、导轨、铰链、中密度纤维板、油漆、人造石）的检测报告进行佐证（检测报告须有“CMA”标志和清晰二维码可扫描），检测报告参数需完全满足或优于招标文件技术参数中“▲”要求，全部符合满足得18分，每缺少一份扣3分，扣完为止。 |
| 3 | 项目设计方案 | 10 | 投标人自行勘查现场，综合考虑在满足招标文件要求的基础上对家具摆放等提供平面布置与深化设计效果展示。针对深化设计的技术水平和环境的配套组合，整体效果等因素综合打分。方案设计优于本项目需求得10分；完全满足本项目需求得7分；基本满足本项目需求得4分；不满足本项目需求得1分；不提供不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 10 | 投标人应提供产品的项目实施方案，内容包括但不限于项目总体计划、供货运输方案、安装调试方案、突发事件应急措施等，根据投标人提供的实施方案的可行性、实用性和安全性进行综合评价，方案设计优于本项目需求得10分；完全满足本项目需求得7分；基本满足本项目需求得4分；不满足本项目需求得1分；不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 10 | 提供投标人或授权生产商具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证售后服务体系完善程度认证证书（十星级）得3分，未提供或不符合者均不得分； 2.根据投标人的售后服务承诺及保障措施的合理完整性、方案内容详细完整、科学合理、可行性评分为，优得3分，良好得2分，一般得1分。3.质保期1年不得分，每增加1年得1分，最多得4分 |
| 6 | 业绩 | 6 | 投标人2021年以来具有类似成功案例业绩的，有一份得2分，最多得6分。（需提供完整的中标通知书、合同、清单及发票复印件并加盖公章，提供不全不得分。） |