**附件二：**

**一、项目预算及采购数量**

**项目预算：47200.00元。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 |
| 1 | 标准病床 | 16 | 2200 |
| 2 | 陪客椅 | 20 | 600 |

**注：单项报价不得超过项目预算单价，总价不得超过项目总预算，超过视为无效报价**

**二、项目需求清单及技术规格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 图示 | 数量 | 配置 |
| 1 | 标准病床 | 三小孔对刹单摇床四块床板（木纹色） | 16 | 1. 规格：2190\*980\*540mm 2. 功能：背部抬起0-75°， 腿部抬起0-45°。 3. ★床头尾板：外形尺寸920\*550mm，可拆卸式床头床尾，采用全新ABS高强度工程聚塑材料整体一次性吹塑成形，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，耐磨、耐腐蚀、阻燃，性能稳定可靠，不变形，表面光滑无缝隙，易擦拭，清洁更方便；弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手，床头及床尾架有对称式自动锁插座，锁钩采用卡扣式设计，安装后自动锁定，解锁拔出床头尾卡扣自动回位。床头尾板中间配有蓝色ABS对扣式扣板或贴纸。（**提供病床生产商出具的ABS第三方检测报告**）   4、隐藏式摇手：伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用45#高级结构钢双挤压成型，摇手柄采用全新高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯，结实耐用。内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能，内加适量黄油，丝杆传动灵活、轻盈，无噪音，全封闭设计。（**提供摇杆过载保护证明**）  5、床板：材料采用1.2mm优质冷轧A3钢板“DC01”延伸材料。采用经4OOT液压机一次模压冲孔床面，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载250kg不变形。背板有24个25\*80mm长圆孔和8个渐变大小长圆孔，座板有8个25\*80mm长圆孔、小腿板有16个25\*80mm长圆孔、腿板有8个25\*80mm长圆和8个渐变大小长圆孔，共72个孔位透气性好、防霉、防滑抗菌；背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构，各个板下面四周采用1.2mm冲压槽管36\*33mm焊接加强牢固的作用。床尾处设有Φ8\*400mm宽床垫止滑架，防止床垫的滑动。  6、床框：床框采用80\*40mm的矩形管且厚度为1.5mm的钢制矩管经智能机器人焊接制成日字框,无虚焊假焊现象。  7、★护栏：六档折叠铝合金护栏，全履铝式结构，护栏下座采用锌铝压铸一次成型，锌铝合金全包围式把手，内置锁定机构，防夹手设计，可承载横向1000N的拉力。（**提供实物照片及有资质的第三方出具的检测报告**）  8、床脚：采用≥125mm静音包罩脚轮，耐磨无声轮，每个脚轮均带刹车，稳定性好，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠；TPR材料，行走30KM无磨损，防缠绕外壳0螺丝精密设计负重120kg，碰撞500次障碍物无变形和损坏。  9、鞋架：床底两头配置鞋架。  10、餐桌：配置阻尼式餐桌，带有缓冲装置，可缓慢放下，在放倒时不会损伤到人员。 11、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，有效提高了产品涂层的质量和综合性能，使产品拥有轿车般的防护性能及亮丽的外观；①电泳涂装：采用了最新一代的水性电泳涂装工艺，具有卓越的泳透力、流平行和优异的抗缩孔力，涂膜的遮盖力及内处均匀性极佳，无论产品及其零部件形状的复杂程度如何，都能整体全面覆盖，包括管内、深孔、边角、折叠处等，且膜厚一致，避免了产品及其零部件内部生锈的可能，大大提高了使用寿命；电泳涂膜与产品基材的结合力增强，防腐性能提高；涂膜不含重金属（铅和铬等），符合国家环保标准。②粉末喷涂：在电泳涂层的基础上，用静电喷涂+高温固化将环氧树脂粉末烧结在产品及其零部件产面，与电泳涂层的结合力好，涂膜较厚，防刮伤力强，耐药品性更好。 12、★粉末为抗菌材料（**提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告**）；★采用复式喷涂工艺的电泳涂层需不含镉、汞重金属（**提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告**）。  13、配与床体匹配的厚8公分防水帆布床垫一条。床垫内容物为纯天然机压椰丝加中密度优质海棉，厚度8cm，由2公分天然椰丝及6公分高密蜂窝海棉组成，回弹性能好，不变形，夏天睡在椰丝的一面，凉快透气；冬天睡在海棉的一面，暖和舒服；冬暖夏凉。外套为军绿色加厚防水布，防水布的正面为软质，反面为硬质。防水透气抗菌，为便于清洗，带有拉链，外皮可灵活拆卸。采用最新标准制作，高质量，全新原装，保证拉链质量。  14、病床需配备四只独立静音刹车轮。 |
| 2 | 陪客椅 | QQ图片20201103125429 | 20 | 1、规格：620\*720\*940mm。  2、扶手采用Φ38\*1.8钢管及25\*40\*1.2方管制作，经二度磷化后喷塑；框架为Φ25\*1.2钢管制作，经二度磷化后喷塑。  ★3、框架与扶手连接支架和限位支架均采用3mm优质板材，保证各自连接牢固，转动灵活，并且在折叠状态下可用三角锁锁定，扶手配有黑色扶手套。  4、护手主框背面脚采用两只Ф80高性能橡胶脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚，折叠活动床面脚配有四只Ф50高性能橡胶脚轮。  5、面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮。  ★6、拉开可作为单人床使用。  7、整床带三角锁。  8、★**提供陪护椅检测报告。** |

**注：所供产品的颜色及样式由采购方确认后方可生产**

**三、报价一览表**

**报 价 一 览 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商全称**  **（盖章）** | |  | | | | | | |
| **联系人（签名）** | |  | | 联系电话 | |  | | |
| **报价日期** | | 年 月 日 | | | | | | |
| **项目名称** | | 南通市第二人民医院病床陪客椅项目 | | | | | | |
| **总价**  **（元）** | | 大写：  小写： | | | | | | |
| **优惠条件** | |  | | | | | | |
| 报价明细**（明细总金额应等于投标总价）** | | | | | | | | |
| **序号** | **标书名称** | | **规格要求** | | **单位** | | **数量** | **金额** |
| 1 | 标准病床 | |  | | 张 | | 16 |  |
| 2 | 陪客椅 | |  | | 张 | | 20 |  |

**注：供应商报价视为符合项目需求及配置清单，如因产品不符合要求产生的一切后果**

**由供应商承担。**