招标编号：NTEYXXGG2019001

南通市第二人民医院

门急诊病房综合楼机房光纤布置需求文件

1. 项目名称：门急诊病房综合楼机房光纤布置
2. 项目预算：5万元
3. 付款方式：网络硬件设备布置到位，配合设备调试验收后，一个月内付全款。
4. 项目概况：

1、6号楼8楼信息中心机房需与门急诊病房综合楼2楼信息机房连通，需要布置光纤。核心交换设备为H3C。

2、6号楼8楼信息中心机房监控系统需与门急诊病房综合楼1楼监控机房连通，需布置光纤。交换设备为H3C、锐捷。

1. 设备要求：

一）信息中心机房光纤（一期信息中心机房到二期信息中心机房）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备材料名称** | **参考品牌** | **数量** | **主要设备材料要求** |
| 光纤 |  | 2根 | 64芯，单模，约700米 |
| 光纤模块 | H3C | 40只 | 万兆 |
| 双工LC单模耦合器 |  | 256个 |  |
| 1.5米LC尾纤 |  | 80根 |  |
| 光纤熔接点数 |  | 256个 |  |
| 配套ODF架 |  |  |  |
|  |  |  |  |

二）监控机房光纤（一期信息中心机房到二期监控机房）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备材料名称** | **参考品牌** | **数量** | **主要设备材料要求** |
| 光纤 |  | 2根 | 16芯，单模，约700米 |
| 光纤模块 | H3C、锐捷 | 4只 | 千兆 |
| 双工LC单模耦合器 |  | 64个 |  |
| 1.5米LC尾纤 |  | 4根 |  |
| 光纤熔接点 |  | 64个 |  |
| 配套ODF架 |  |  |  |
|  |  |  |  |

六、注意事项

1、所有主材选择知名品牌，网络布线符合工程要求，网络点位布置符合医院要求；

2、施工过程中服从医院管理，不得影响患者诊疗；

3、施工过程中注意保护所有涉及吊顶、桥架等设施，防止损坏、变形，施工完毕必须回复原样，损坏严重照价赔偿；

4、所有线缆必须做好标识；

5、施工过程必须与电信、广电施工人员配合，同步施工；

6、需要勘察现场的，与南通市第二人民医院信息科联系，联系人邓辉东18901485233