**南通市第二人民医院集体宿舍空气能项目需求**

1. **项目名称：集体宿舍空气能项目**

**项目预算： 2.4**万元，报价超过预算为无效报价

1. **单套设备参数及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 匹数 | 5匹 |
| 商品名称 | 志高KFXRS-18II/3N |
| 品牌 | 志高 |
| 制热量 | 18000W |
| 产热水能力L/h | 388 |
| 电源电压 | 380V |
| 制冷剂 | R410A |
| 最高出水温度 | 55-60℃ |

**三、施工要求及注意事项**

1、各供应商可实地勘察，联系人顾老师13515200197

2、其他未作详细说明的，按照国家行业标准或规范执行；

3、本项目主机质保期3年；

4、中标人安装空气能机组过程中须预留太阳能接口。

**四、供货时间**

1、合同签订后10天内完成，每延期一天扣除合同金额的1‰作为违约金。

**五、其它**

1、设备故障时，投标人及时响应，2小时内到达现场，一般故障12小时内修复，重大故障48小时内修复。如遇特殊情况须提供应急响应。

**2**、付款方式：货到安装调试验收合格且中标方已按照采购方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票，支付该设备总额的 90%；前述付款满三年后，经采购方确认在此期间设备无质量问题及中标方无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账。

3、本项目为交钥匙工程，报价中包含本项目所有涉及的全部费用，如空气能设备，含设备费（套）、配件、运输费、安装费（含水管、保温、安装调试等费用）、税金、售后服务等以及为确保空气能正常使用、满足全部需求所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它任何费用。  
 4、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料等各种未预见费用（供应商可至现场自行踏勘影响报价的现场实际安装条件），采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

5、所提供的设备及配件必须符合国家现行相关标准，上述空气能型号为设计参考值，不得负偏离，正偏离不限。

6、报价供应商须具有本地化售后服务体系，须提供相关证明材料并附地址和联系方式。

7、中标人提供产品须为全新正品，且产品生产日期不得超过询价文件发布日期一年。

**六、投标材料要求**（下列材料加盖单位公章，按序装订，一式两份）

1、公司营业执照复印件（不得超范围经营，否则中标人承担全部责任）

2、法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权书（法定代表人参加可不提供）

4、被授权人身份证复印件（法定代表人参加可不提供）

5、报价表(格式见附件)

**七、标书送达地址及时间、开标时间**

1、标书密封后送达或邮寄地址：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院11号楼2楼采购管理科江宇彤13646269580

2、投标接受截止时间：2023年10月26日上午11:30

3、开标时间：医院择期开标

南通市第二人民医院

2023年10月24日

附件：

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司全称**  **(盖章)** | |  | | | | | | |
| **联系人** | |  | **联系电话** | | |  | | |
| **报价日期** | | 年 月 日 | | | | | | |
| **投标总价**  **(人民币,元)** | | 大写:  小写: | | | | | | |
| **交货期** | | 合同签订后 天 | | | | | | |
| **质保期** | | 年 | | | | | | |
| **报价明细(明细总价应等于投标总价)** | | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 合计 |
| 1 | 空气能热水机 | 志高5P | | 台 | 1 | |  |  |
| 2 | 保温水箱 | 5T容量内304不锈钢0.5厚外201不锈钢0.4保温层5公分 | | 个 | 1 | |  |  |
| 3 | 配套循环水泵 | 耐高温热水专用水泵 | | 台 | 1 | |  |  |
| 4 | φ32水管 | 加厚ppr | | 米 | 20 | |  |  |
| 6 | 辅材 | 包含阀门、保温等所需所有辅材 | | 项 | 1 | |  |  |
| 7 | 汽吊费 |  | | 项 | 1 | |  |  |
| 8 | 配套增压水泵 |  | | 台 | 1 | |  |  |
| 合计 | 大写： | | | | | | |  |

注意：1、由于安装环境特殊报价前须勘查现场，并参照附件项目工作原理图，根据现场实际情况综合考虑后报价，中标价格不接受上浮调整。

2、报价含安装、调试、税金等一切费用。

项目工作原理图

